corrigé document réponse 3

Nature et valeur de la cote modifiée trouvée avec Méca 3D: Il faut modifier l'entre-axe mais les perçages sont cotés par rapport au bord extérieur de la pièce. Il suffit donc de modifier la longueur de la biellette. En changeant la cote de longueur de 96 à 94mm, l'angle de balayage augmente d'un peu plus de 4º. Paramètres qui permettent de modifier la hauteur de balayage : La hauteur de balayage est obtenue uniquement en faisant varier la taille des balais d’essuie-glaces. Pièces qui permettent de modifier l’angle de balayage : L 'angle de balayage peut être modifié en changeant la longueur des biellettes (gauche, droite et (ou) centrale). Cotes à modifier pour obtenir un angle de balayage plus important : La cote fonctionnelle qui détermine l’angle de balayage c’est la distance entre l’axe de rotation de l’axe porte-balai et le centre de la rotule correspondante. Pour augmenter l’angle de balayage, il faut donc augmenter cette cote. Adaptation sur un autre véhicule Pour adapter ce mécanisme sur une voiture dont le pare-brise est plus grand selon toutes les directions (hauteur largeur), il faut : - Utiliser des balais plus grands - Augmenter la taille des biellettes pour adapter l’angle d’essuyage - Augmenter l’entre axe entre les deux axes porte balai pour s’adapter à la largeur du pare-brise - Vérifier la puissance du moto réducteur et si nécessaire prendre un moteur plus puissant