corrigé document réponse 1

Angle de balayage du grand balai (coté chauffeur) : 80º Angle de balayage du petit balai (coté passager) : 70º Surface balayée par le grand balai : SGB = (p x 0.882 x 80/360) - (p x 0.22 x 80/360) = 0.51 m2 Surface balayée par le petit balai : SPB = (p x 0.92 x 70/360) - (p x 0.492 x 70/360) = 0.35 m2 Calcul de la surface du pare-brise balayée par les deux balais: SB = SGB + SPB - SI = 0.51 + 0.35 - 0.06 = 0.8 m2 Calcul de la surface totale du pare-brise: ST = 1.06 x 0.91 + 0.91 x (1.38 - 1.06) = 1.25 m2 Calcul du pourcentage de surface balayée : SB / ST x 100 = 0.8 / 1.25 x 100 = 64 % Nota : une grande partie du pare-brise (celle en dessous des balais d'essuie-glaces) ne sert pas pour la vision du chauffeur.