2. Recherche d'une solution de modification à l'aide d'un logiciel de simulation mécanique

2.1. Recherche de l’angle de balayage Sous Solidworks, ouvrir le fichier « essuie-glaces de 206 méca3D.sldasm » Cliquer sur l’onglet méca3D et effectuer le calcul sans modifier les paramètres. Rechercher dans les résultats l’angle de balayage du grand balai (coté droit). 2.2. Modification de la biellette Revenir sous Solidworks et ouvrir l’esquisse de la biellette droite. Modifier la cote de la biellette permettant d’obtenir un angle de balayage supérieur. 2.3. Vérification de l‘augmentation de 5° Retourner sous méca3D et relancer le calcul. Rechercher le nouvel angle de balayage et le comparer avec l’angle initial. Si la modification n’est pas de 5°, modifier à nouveau l’esquisse de la biellette et procéder par approche successive jusqu’à obtention d’une augmentation d’environ 5°. Préciser la nature et la valeur de la cote modifiée.