1. Calcul des performances réelles de balayage

1.1. Mise en œuvre de la maquette Brancher la maquette sur son alimentation 12v stabilisée. Faire fonctionner la maquette. Lire sur les deux cadrans les angles de balayage respectifs des deux balais sachant que celui qui se trouve à votre droite lorsque que vous regardez la maquette est celui coté chauffeur (donc le plus grand des deux balais). Indiquer votre résultat sur le document réponse 1. 1.2. Croquis du système d’essuyage Tracer sur le document réponse 2 la position maxi des deux balais en tenant compte des angles trouvés à la question 1 (la position repos est déjà tracée). Hachurer pour chacun des balais (de couleurs différentes) la surface de pare-brise balayée. 1.3. Performances du balayage (document réponse 1) Calculer, pour chacun des deux balais, la surface balayée en utilisant les données géométriques indiquées sur le document réponse 2 . Sachant que la surface d’interférence des deux balais est d’environ 600 cm2 (mesurée par simulation sur ordinateur), calculer la surface du pare-brise balayée par les deux balais. Calculer la surface totale du pare-brise en utilisant les données du croquis. Calculer le pourcentage de la surface balayée par les deux balais.